**IBM ASSIGNMENT 1**

**TEAM MEMEBER : A.SOWMIYA (922519104152)**

Source code:

int x=2;

int y=3;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(x,OUTPUT);

pinMode(y,INPUT);

pinMode(12,OUTPUT);

} void loop() {

digitalWrite(x,LOW);

digitalWrite(x,HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(x,LOW);

float v1=pulseIn(y,HIGH);

float v2=(v1\*0.0343)/2;

Serial.print("Distance is: ");

Serial.println(v2);

if(v2>=100) {

digitalWrite(8,HIGH);

digitalWrite(7,HIGH);

}

if(v2>=100)

{

for(int j=0; j<=30000; j=j+10)

{

tone(12,i);

delay(1000);

noTone(12);

delay(1000);

}

}

double a= analogRead(A0);

double t=(((a/1024)\*5)-0.5)\*100;

Serial.print("Temp Value: "); S

Serial.println(t);

delay(1000);

if(t>=100) {

digitalWrite(8,HIGH);

digitalWrite(7,HIGH);

}

if(t>=100)

{

for(int j=0; j<=30000; j=j+10)

{

tone(12,j);

delay(1000);

noTone(12);

delay(1000);

}

}

if(t<100)

{

digitalWrite(8,LOW);

digitalWrite(7,LOW);

}

}

**CIRCUIT DIAGRAM**:

